**Technické kreslení**

1. Jaké dva typy zobrazení se vyskytují v technické praxi?

2. Spoj činnost s typem čáry, která se využívá v technickém kreslení. (některé typy čar můžou být spojeny s více činnostmi, některé s žádnou)

Narýsování pomocných vynášecích čar Plná silná čára

Narýsování obrysu výrobku Plná tenká čára

Narýsování kótovací čáry Čárkovaná čára

3. Doplň u jednotlivých pojmů, k čemu slouží.

Pomocná vynášecí čára –

Kótovací čára –

Kóta –

4. V jakých jednotkách se zapisují kóty?

5. Co označuje písmeno T na technickém výkresu?

6. Vyber si doma libovolný předmět, změř si jeho rozměry a vytvoř jeho pravoúhlý průmět. Zvol si jednoduchý předmět, který je tvořen hranami. (bez oblouků)